Взрывоопасный лом
1. Каждая партия металлолома должна сопровождаться удостоверением, подтверждающим взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность металлолома. 
2. [bookmark: _GoBack]Организации, сдающие металлолом, проверяют его на взрывобезопасность и удаляют из него все предметы, содержащие взрывоопасные, горючие и легковоспламеняющиеся вещества.
3. Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т.п.), а также все полые предметы (цилиндры двигателей и т.п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время – от снега и льда) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусах должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.
4. Емкости узлов машин (двигатели, коробки передач, баки и т.п.) должны быть освобождены от остатков горючих и смазочных веществ.
5. Взрывобезопасность поставляемого металлолома обеспечивает поставщик.
